{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["ルート３、限耐用","ルート１、２用"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ルート３、限耐用","index":0,"n_rows":56,"n_cols":26,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[13,0,13,1],[42,2,42,10],[40,0,41,0],[42,0,46,0],[43,2,43,10],[44,2,44,10],[45,2,45,10],[46,2,46,10],[40,2,40,10],[41,2,41,10],[53,17,53,20],[53,2,53,9],[53,10,53,14],[53,15,53,16],[52,0,52,20],[50,15,50,16],[50,17,50,20],[50,2,50,10],[49,11,49,14],[51,0,51,20],[47,0,50,0],[49,17,49,20],[49,2,49,10],[49,15,49,16],[47,17,47,20],[47,2,47,10],[48,15,48,16],[50,11,50,14],[48,17,48,20],[48,2,48,10],[46,15,46,16],[46,17,46,20],[47,15,47,16],[46,11,46,14],[47,11,47,14],[48,11,48,14],[45,17,45,20],[44,15,44,16],[44,17,44,20],[45,15,45,16],[43,15,43,16],[43,17,43,20],[42,15,42,16],[42,17,42,20],[39,17,39,20],[39,15,39,16],[41,15,41,16],[41,17,41,20],[40,15,40,16],[40,17,40,20],[43,11,43,14],[44,11,44,14],[45,11,45,14],[23,4,23,6],[36,2,36,10],[36,11,36,14],[33,14,33,20],[34,14,34,20],[34,11,34,13],[38,17,38,20],[39,11,39,14],[40,11,40,14],[41,11,41,14],[42,11,42,14],[30,16,30,20],[25,2,25,3],[25,4,25,6],[31,0,31,20],[36,17,36,20],[36,15,36,16],[37,15,37,16],[11,7,11,20],[12,7,12,20],[14,7,14,20],[15,7,15,20],[16,7,16,20],[17,7,17,20],[30,12,30,14],[38,15,38,16],[38,11,38,14],[2,0,2,20],[9,7,9,20],[8,7,8,20],[7,7,7,20],[9,0,9,1],[37,2,37,10],[33,10,33,13],[37,17,37,20],[37,0,39,0],[24,4,24,6],[22,2,22,6],[23,2,23,3],[39,2,39,10],[38,2,38,10],[24,2,24,3],[17,2,17,6],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[10,7,10,20],[12,2,12,6],[22,7,23,20],[24,7,25,20],[37,11,37,14],[26,4,26,20],[18,0,18,20],[14,2,14,6],[15,2,15,6],[16,2,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["静岡県建築構造設計指針適合状況チェックシート"]
[]
[{"$nulls":12},"※",null,"部分への記入をお願いします。"]
[]
["１．案件概要"]
[null,"適合判定通知日"]
[null,"適合判定通知番号"]
["(1)",null,"建築物の名称"]
["(2)",null,"棟番号"]
["(3)",null,"構造設計者"]
["(4)",null,"建築場所（市町名のみ）"]
["(5)",null,"延べ面積"]
["(6)",null,"最高の高さ"]
["(7)",null,"階数"]
["(8)",null,"構造",{"$nulls":20},"ルート３"]
["(9)",null,"構造計算の区分",{"$nulls":4},"ルート３",{"$nulls":15},"限界耐力計算"]
["　　※案件概要については、これらが明示された書類（適合判定通知書の写し等）を添付すれば記載不要です。"]
[]
["２．静岡県建築構造設計指針への適合状況"]
[null,"(1)","静岡県建築構造設計指針への準拠"]
[null,null,"選択欄 (該当箇所に「○」)",{"$nulls":4},"一部準拠、または準拠しない理由\n（※建築主が考える理由）"]
[{"$nulls":4},"準拠"]
[{"$nulls":4},"一部準拠",{"$nulls":18},"○"]
[{"$nulls":4},"準拠しない"]
[{"$nulls":4},"　注）　「準拠」とは、本チェックシート「4.各規定への適合状況」の規定だけで\n　　　なく、静岡県建築構造設計指針の各規定全てに準拠した場合が該当する。"]
[]
["３．計算結果（ルート3用）"]
["ルート３"]
[null,"(1)","保有水平耐力計算結果（Qu/Qun）"]
["　注）  各階及び各方向において最小値を記入する。限界耐力計算の場合は記入不要。"]
[]
[{"$nulls":10},"建築物の名称：",null,null,null,""]
["４．各規定への適合状況（ルート3・限界耐力計算用)",{"$nulls":10},"棟番号：",null,null,""]
[]
[null,"番号","指針項目",{"$nulls":8},"適用の有無",null,null,null,"適合状況",null,"備考欄"]
["共通事項",1,"2.5.3用途係数(I)\n構造計算における地震力について、用途係数を考慮しているか",{"$nulls":8},"公共的建築物"]
[null,2,"2.5.5建築物の各種付属部分の地震力\n各種付属部分について、表2.5-5に定める設計用震度を考慮しているか",{"$nulls":8},"付属部分がある建築物",{"$nulls":5},"※2mを越えない突出部にあっても適用される"]
[null,3,"3.1.5,4.1.7ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ・ｼﾞｮｲﾝﾄ\nエキスパンション・ジョイントの離隔幅を(3.1-1)式,(4.1-1)式により決定しているか",{"$nulls":8},"鉄骨造建築物\nRC造建築物",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["鉄骨造","S\n01","3.3.2横座屈に対する補剛\n技術基準解説書に示された方法を割り増して検討がされているか"]
[null,"S\n02","横座屈補剛材の必要補剛剛性と必要補剛力が、(3.3-1)式、(3.3-2)式により検討されているか",{"$nulls":8},"横補剛材が存在する場合",{"$nulls":5},"※検討が付されていないものは×とする"]
["鉄筋コンクリート造","RC\n01","4.4.3柱の設計\nできるだけ多くの中子筋を入れ、溶接閉鎖型せん断補強筋又はスパイラル筋を用いているか",{"$nulls":8},"地上階数５以上",{"$nulls":5},"※地上階数５階未満の場合は、十分な余長を持つ135°フック付きでも可"]
[null,"RC\n02","軸力0.35BDFCを目安として、これを超える軸力が作用する柱は中子筋を配筋する"]
[null,"RC\n03","すみ柱は２方向からの荷重の同時作用を考慮して、十分ゆとりある設計を行う",{"$nulls":14},"※具体的な検討方法は、指針Q&Aを参照"]
[null,"RC\n04","4.4.4耐力壁の設計\n横筋のせん断補強筋比は0.4%以上、縦筋のせん断補強筋比は0.25%かつ横補強筋のせん断補強筋比の1/2以上とし、鉄筋間隔は25㎝以下とする"]
[null,"RC\n05","4.5.3構造特性係数(Ds)算出方法\n県指針表4.5-1における黒塗りの欄は原則として用いないやむを得ず用いる場合は、表の割増しを採用している",{"$nulls":8},"ルート3",{"$nulls":5},"※FDランクは採用できない。"]
["基礎","基礎\n01","7.1.2異種の基礎\n異種基礎とする場合の下記検討を実施している\n(1)沈下量、変形量の差の影響\n(2)異種基礎間境界部の上部構造の補強\n(3)エキスパンションジョイントなどの措置\n(4)地盤改良や小径杭の検討",{"$nulls":8},"異種基礎を採用する建築物",{"$nulls":5},"※原則異種基礎は採用してはならない。"]
[null,"基礎\n02","7.1.5地盤の液状化\n液状化の検討における検討用加速度は中地震200cm/s2、大地震350cm/s2とし、ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞは7.5とする",{"$nulls":8},"地下水位以深に砂質土層がある場合"]
[null,"基礎\n03","7.3.1杭の許容支持力\n杭先端のN値は杭先端の下部 1d から上部 4d までの範囲のN値を基本とする",{"$nulls":8},"杭基礎による建築物",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
[null,"基礎\n04","先端支持層の厚さ、根入れ深さは下記のいずれかによる\n(1)杭径(根固めがある場合は根固め径)の5倍以上の範囲で、先端下部の1d部分の平均N値(支持層N値)と同等以上であること\n(2)杭径（根固めがある場合は根固め径）の3倍以内の範囲で、先端下部1d部分の平均N値と同等以上であり、3倍より下のN値が基礎杭の先端下部のN値の60%以上の砂質土、砂礫土であること\n",{"$nulls":8},"杭基礎による建築物",{"$nulls":5},"※評価などを受けた工法による場合や、詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["　　注) 当該規定に適合する場合は○、適合しない場合は×を記す。適用のない場合は－とする。"]
[]
[{"$nulls":25},"―"]
[{"$nulls":24},"○","○"]
[{"$nulls":24},"―","×"]

{"sheet":"ルート１、２用","index":1,"n_rows":81,"n_cols":27,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,1],[14,0,14,1],[60,15,60,16],[60,17,60,20],[55,0,55,20],[56,0,56,20],[42,2,42,10],[49,15,49,16],[43,11,43,14],[44,11,44,14],[73,2,73,10],[73,15,73,16],[72,15,72,16],[73,11,73,14],[72,2,72,10],[61,0,70,0],[70,2,70,10],[70,15,70,16],[68,2,68,10],[68,15,68,16],[65,2,65,10],[64,2,64,10],[43,2,43,10],[42,0,51,0],[54,11,54,14],[64,15,64,16],[50,11,50,14],[51,11,51,14],[61,2,61,10],[54,15,54,16],[78,0,78,20],[74,2,74,10],[74,15,74,16],[74,17,74,20],[75,0,75,20],[76,0,76,20],[71,0,74,0],[73,17,73,20],[72,17,72,20],[71,2,71,10],[71,15,71,16],[71,17,71,20],[71,11,71,14],[72,11,72,14],[70,17,70,20],[69,2,69,10],[69,15,69,16],[69,17,69,20],[70,11,70,14],[69,11,69,14],[68,17,68,20],[67,2,67,10],[67,15,67,16],[67,17,67,20],[66,17,66,20],[66,11,66,14],[68,11,68,14],[66,2,66,10],[66,15,66,16],[67,11,67,14],[64,17,64,20],[65,15,65,16],[65,17,65,20],[65,11,65,14],[58,14,58,20],[58,11,58,13],[61,17,61,20],[63,17,63,20],[62,15,62,16],[62,17,62,20],[15,0,15,1],[15,2,15,6],[15,7,15,20],[43,17,43,20],[40,15,40,16],[40,17,40,20],[41,15,41,16],[41,17,41,20],[43,15,43,16],[35,10,35,13],[12,2,12,6],[6,24,6,44],[7,7,7,20],[9,7,9,20],[8,7,8,20],[2,0,2,20],[12,7,12,20],[10,7,10,20],[24,4,24,6],[22,2,22,6],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[9,0,9,1],[11,7,11,20],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[12,0,12,1],[24,7,25,20],[51,17,51,20],[50,15,50,16],[50,17,50,20],[51,15,51,16],[25,2,25,3],[25,4,25,6],[26,4,26,20],[42,11,42,14],[32,12,32,14],[32,16,32,20],[53,17,53,20],[53,2,53,10],[52,15,52,16],[52,17,52,20],[53,15,53,16],[52,2,52,10],[52,11,52,14],[53,11,53,14],[54,17,54,20],[54,2,54,10],[61,15,61,16],[57,10,57,13],[57,14,57,20],[60,2,60,10],[60,11,60,14],[62,2,62,10],[63,2,63,10],[63,15,63,16],[52,0,54,0],[44,2,44,10],[45,2,45,10],[46,2,46,10],[47,2,47,10],[48,2,48,10],[49,2,49,10],[50,2,50,10],[51,2,51,10],[47,15,47,16],[47,17,47,20],[46,15,46,16],[46,17,46,20],[49,17,49,20],[48,15,48,16],[48,17,48,20],[49,11,49,14],[44,17,44,20],[45,15,45,16],[38,17,38,20],[38,15,38,16],[45,17,45,20],[44,15,44,16],[42,15,42,16],[42,17,42,20],[39,15,39,16],[39,17,39,20],[41,11,41,14],[38,11,38,14],[40,2,40,10],[41,2,41,10],[33,0,33,20],[34,0,34,20],[39,0,41,0],[35,14,35,20],[36,11,36,13],[36,14,36,20],[28,10,28,13],[18,0,18,20],[16,0,16,1],[16,2,16,6],[16,7,16,20],[17,0,17,1],[17,2,17,6],[17,7,17,20],[23,4,23,6],[22,7,23,20],[39,11,39,14],[40,11,40,14],[39,2,39,10],[38,2,38,10],[31,16,31,20],[30,12,30,20],[31,12,31,14],[45,11,45,14],[46,11,46,14],[47,11,47,14],[48,11,48,14],[74,11,74,14],[61,11,61,14],[62,11,62,14],[63,11,63,14],[64,11,64,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["静岡県建築構造設計指針適合状況チェックシート"]
[]
[{"$nulls":12},"※",null,"部分への記入をお願いします。"]
[]
["１．案件概要"]
[null,"適合判定通知日"]
[null,"適合判定通知番号"]
["(1)",null,"建築物の名称"]
["(2)",null,"棟番号"]
["(3)",null,"構造設計者"]
["(4)",null,"建築場所（市町名のみ）"]
["(5)",null,"延べ面積"]
["(6)",null,"最高の高さ"]
["(7)",null,"階数"]
["(8)",null,"構造",{"$nulls":20},"ルート１"]
["(9)",null,"構造計算の区分",{"$nulls":4},"ルート２",{"$nulls":15},"ルート２"]
["　　※案件概要については、これらが明示された書類（適合判定通知書の写し等）を添付すれば記載不要です。"]
[]
["２．静岡県建築構造設計指針への適合状況"]
[null,"(1)","静岡県建築構造設計指針への準拠"]
[null,null,"選択欄 (該当箇所に「○」)",{"$nulls":4},"一部準拠、または準拠しない理由\n（※建築主が考える理由）"]
[{"$nulls":4},"準拠"]
[{"$nulls":4},"一部準拠",{"$nulls":18},"○"]
[{"$nulls":4},"準拠しない"]
[{"$nulls":4},"　注）　「準拠」とは、本チェックシート「4.各規定への適合状況」の規定だけで\n　　　なく、静岡県建築構造設計指針の各規定全てに準拠した場合が該当する。"]
[]
["３．計算結果（ルート1,2用）"]
["ルート1,2"]
[null,"(1)","許容応力度計算結果（応力度/許容応力度）"]
[null,null,"(a)","柱の値（最も大きい部分に限る）"]
[null,null,"(b)","梁の値（最も大きい部分に限る）"]
["　注）　各階及び各方向における許容応力度計算結果のうち、最大値を記入する。"]
[]
[{"$nulls":10},"建築物の名称：",null,null,null,""]
["４．各規定への適合状況（ルート1,2用）",{"$nulls":10},"棟番号：",null,null,""]
[]
[null,"番号","指針項目",{"$nulls":8},"適用",null,null,null,"適合状況",null,"備考欄"]
["共通事項",1,"2.5.3用途係数(I)\n構造計算における地震力について、用途係数を考慮しているか",{"$nulls":8},"公共的建築物"]
[null,2,"2.5.5建築物の各種付属部分の地震力\n各種付属部分について、表2.5-5に定める設計用震度を考慮しているか",{"$nulls":8},"付属部分がある建築物",{"$nulls":5},"※2mを越えない突出部にあっても適用される"]
[null,3,"3.1.5,4.1.7ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ・ｼﾞｮｲﾝﾄ\nエキスパンション・ジョイントの離隔幅を(3.1-1)式,(4.1-1)式により決定しているか",{"$nulls":8},"鉄骨造建築物\nRC造建築物",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["鉄骨造","S\n01","3.2.2構造計算の各ルートの適用範囲\n剛性率≧0.60、偏心率Re≦0.15を確認し、規定値を超える場合は、Fesによる応力割り増しが行われているか",{"$nulls":8},"ルート1-1"]
[null,"S\n02","局部座屈の防止、柱脚部の破断防止が検討されているか",{"$nulls":8},"ルート1-1"]
[null,"S\n03","3.3.1平板要素の幅厚比及び鋼管の径厚比\n軸組筋かい材について幅厚比・径厚比の基準に適合しているか",{"$nulls":8},"軸組筋かい材がある"]
[null,"S\n04","3.3.2横座屈に対する補剛\n技術基準解説書に示された方法を割り増して検討がされているか"]
[null,"S\n05","横座屈補剛材の必要補剛剛性と必要補剛力が、(3.3-1)式、(3.3-2)式により検討されているか",{"$nulls":8},"横補剛材が存在する場合",{"$nulls":5},"※検討が付されていないものは×とする"]
[null,"S\n06","3.4.3柱及びはりの継手\n柱又は梁端に最も近いボルト孔位置において、αβによる割増しを適用して検討しているか",{"$nulls":8},"材端に継手がある場合"]
[null,"S\n07","(1)応力方向のボルト本数を3本以上\n(2)フランジの断面欠損率25%以下\n(3)ちぎれ破断を考慮した設計"]
[null,"S\n08","3.4.4柱脚\n露出柱脚：側方破壊に留意した設計か",{"$nulls":8},"露出柱脚によるもの"]
[null,"S\n09","根巻柱脚：\n(1)柱せいの3倍以上の根巻を確保　\n(2)配筋の規定",{"$nulls":8},"根巻柱脚によるもの"]
[null,"S\n10","埋込柱脚：\n(1)柱せいの2倍以上を埋込む　\n(2)配筋の規定、かぶり厚の規定",{"$nulls":8},"埋込柱脚によるもの",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["木造","W\n01","6.2.7耐力壁\n県指針表6.2-6から表6.2-8における割増しを適用しているか（地盤種別、偏心）",{"$nulls":8},"令第46条第4項が適用されるもの"]
[null,"W\n02","6.4.1構造計算を必要とする軸組木造建築物に求められる事項\n和小屋形式の小屋組における振れ止めの間隔は4m以内としているか",{"$nulls":8},"和小屋形式の小屋組によるもの",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
[null,"W\n03","耐力壁の短期許容せん断耐力の上限は、13.72kN/mであるか",{"$nulls":14},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["　　注) 当該規定に適合する場合は○、適合しない場合は×を記す。適用のない場合は－とする。"]
[]
[{"$nulls":10},"建築物の名称：",null,null,null,""]
[{"$nulls":11},"棟番号：",null,null,""]
[]
[null,"番号","指針項目",{"$nulls":8},"適用",null,null,null,"適合状況",null,"備考欄"]
["鉄筋コンクリート造","RC\n01","4.2.2構造計算の各ルートの概要\n延べ面積が500㎡を超える場合は偏心率Re≦0.30としているか",{"$nulls":8},"ルート1",{"$nulls":5},"※偏心率が0.3を超える場合はルート3とする"]
[null,"RC\n02","延べ面積が500を超える建築物で、0.15＜Re≦0.3の場合は、各部材のせん断設計時設計用せん断力を割増しているか",{"$nulls":8},"ルート1",{"$nulls":5},"※せん断設計において、nの値を2.5以上とし、短期許容せん断力算定におけるQyをQuとする。"]
[null,"RC\n03","4.4.2はりの設計\n境界ばり、直交ばりとなる梁は、梁の両端に曲げ降伏が生じた時のせん断力Qyを考慮した式にてせん断設計を行っているか",{"$nulls":8},"ルート1、ルート2"]
[null,"RC\n04","10mを超える梁は設計しない。やむを得ず設計する場合は、ひび割れモーメント等の検討を行うか、指針に示す検討を行っているか",{"$nulls":14},"※ひび割れﾓｰﾒﾝﾄの検討を行わない場合は、指針P4-19の各規定を参照"]
[null,"RC\n05","4.4.3柱の設計\nできるだけ多くの中子筋を入れ、溶接閉鎖型せん断補強筋又はスパイラル筋を用いているか",{"$nulls":8},"地上階数５以上",{"$nulls":5},"※地上階数５階未満の場合は、十分な余長を持つ135°フックを有するせん断補強金でも可"]
[null,"RC\n06","柱の引張鉄筋比は1.0%以下とする",{"$nulls":8},"ルート1、ルート2"]
[null,"RC\n07","柱の引張鉄筋比が0.8%を超えた場合は、付着割裂破壊の検討を行う"]
[null,"RC\n08","軸力0.35BDFCを目安として、これを超える軸力が作用する柱は中子筋を配筋する"]
[null,"RC\n09","すみ柱は２方向からの荷重の同時作用を考慮して、十分ゆとりある設計を行う",{"$nulls":14},"※具体的な検討方法は、指針Q&Aを参照"]
[null,"RC\n10","4.4.4耐力壁の設計\n横筋のせん断補強筋比は0.4%以上、縦筋のせん断補強筋比は0.25%かつ横補強筋のせん断補強筋比の1/2以上とし、鉄筋の間隔は25㎝以下とする"]
["基礎","基礎\n01","7.1.2異種の基礎\n異種基礎とする場合の検討\n(1)沈下量、変形量の差の影響\n(2)異種基礎間境界部の上部構造の補強\n(3)エキスパンションジョイントなどの措置\n(4)地盤改良や小径杭の検討",{"$nulls":8},"全ての建築物",{"$nulls":5},"※原則異種基礎は採用してはならない。"]
[null,"基礎\n02","7.1.5地盤の液状化\n液状化の検討における検討用加速度は中地震200cm/s2、大地震350cm/s2とし、ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞは7.5とする",{"$nulls":8},"地下水位以深に砂質土層がある場合"]
[null,"基礎\n03","7.3.1杭の許容支持力\n杭先端のN値は杭先端の下部 1d から上部 4d までの範囲のN値を基本とする",{"$nulls":8},"杭基礎による建築物",{"$nulls":5},"※詳細な検討を行った場合も適合とする"]
[null,"基礎\n04","先端支持層の厚さ、根入れ深さは下記のいずれかによる\n(1)杭径(根固めがある場合は根固め径)の5倍以上の範囲で、先端下部の1d部分の平均N値(支持層N値)と同等以上であること\n(2)杭径(根固めがある場合は根固め径)の3倍以内の範囲で、先端下部の1d部分の平均N値と同等以上であり、且、3倍より下のN値が基礎杭の先端下部のN値の60%以上の砂質土、砂礫土であること\n",{"$nulls":8},"杭基礎による建築物",{"$nulls":5},"※評価などを受けた工法による場合や、詳細な検討を行った場合も適合とする"]
["　　注) 当該規定に適合する場合は○、適合しない場合は×を記す。適用のない場合は－とする。"]
[]
[]
[{"$nulls":26},"―"]
[{"$nulls":25},"○","○"]
[{"$nulls":25},"―","×"]